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АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРТАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	ЧЧММГГ
	№ ПРОЕКТ


п.Туртас 

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения 
и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории 
Туртасского сельского поселения
 В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 19 и 34 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Туртасского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:
а) иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утвержденному Перечню;
б) содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
4. Ведущему специалисту (Т.В.Захарова) администрации Туртасского сельского поселения настоящее постановление:

а) обнародовать путём размещения на информационных стендах в местах, установленных администрацией Туртасского сельского поселения;

б) разместить на странице Туртасского сельского поселения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Туртасского сельского поселения
                                                С.И.Богатырь

Приложение 

к постановлению администрации
сельского поселения

от ________ № ___
Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, 
находящихся в собственности (пользовании) граждан
	№ п/п
	Вид строения (здания, сооружения)
	Наименования противопожарного инвентаря и оборудования

	
	
	Обязательный характер
	Рекомендательный характер

	
	
	Огнетушитель

(ОП-2/ОУ-2) (1)
	Емкость с водой, не менее 0,2 м3 (2)


	Автономный дымовой пожарный извещатель  (3)
	Внутрик-вартирный пожарный кран (4)


	Шанцевый инструмент (лопата, топор)
	Устройство защитного отключения (УЗО); дифференциальные автоматы;

средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения; пиростикеры.
	Покрывала для изоляции очага возгорания размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной.

	1
	Индивидуальные 

жилые дома
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	Квартиры многоквартирных домов блокированной застройки
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	Квартиры многоквартирных домов не блокированной застройки
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	+

	Примечание
	1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг, они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.

	
	2. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.

	
	3. Места проживания многодетных семей, в том числе с категорией «малоимущие», семей с детьми «группы особого внимания», должны быть оборудованы дымовыми пожарными извещателями (далее- АДПИ), в обязательном порядке. В иных случаях, оборудование АДПИ носит рекомендательный характер.  

	
	4. Внутренним пожарным краном укомплектовываются квартиры, в которых согласно проектно-сметной документации требуется данная установка. Пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Рукав должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем.



